# 需求参数

## 地下停车场地面环氧自流平改造服务采购项目

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 改造范围：四川省精神医学中心1,2号楼地下停车场地面除开房间内的地面，面积：8000平方米以内(估算面积具体以实测面积为准)。 |
| 2 | 设计必须为未发表过的原创设计，且参选公司拥有完全独立知识产权 |
| 3 | 地面施工需采用环氧自流 |
| 4 | 采用环氧自流平地面须至少以下四个步骤 ①.地面基础处理：打磨，清扫。 ②.地面漏水部位进行埋暗沟处理，将漏水处水排至集水坑。 ③.地面做混凝土加固处理。 ④.表面环氧地坪处理至少2底，2面。 |
| 5 | 报价清单需详细列明改造需要使用的材料名称、规格、数量、方量、单位、单价及人工和设备设施的费用组成等 |
| 6 | 需提交施工方案，其中需明确施工工艺流程、施工标准和完工验收标准(标准需高于国家标准) |
| 7 | 需提交安全施工方案，施工工期和施工范围内的人身和财产安全由施工单位全权负责，发生安全事故由施工方承担所有刑事和民事赔偿责任 |
| 8 | 查看现场请于2020年12月31日前往温江四川省精神医学中心 |
| 9 | 查看现场时请注意安全，安全责任自负 |
| 10 | 地下停车场地面的设计和施工价格应本着厉行节约，做到最优 |

四川省精神医学中心

2020年12月24日