# 需求参数

## 医用气体管道安装工程

1. 我中心1号楼1层胃镜室需要接通氧气和负压。
2. 我中心第一住院部4层电疗室需要增加氧气和负压。
3. 供应商需现场查看胃镜室和电疗室情况，研究氧气和负压管道管道布局方案，同时向我中心提交管道布局图。
4. 供应商应根据现场考察的实际情况，提供详细并合理的报价清单。
5. 建议供应商从第二住院部氧气预留端口处连接氧气管道。
6. 到胃镜室的氧气和负压管道要求管道直径不小于第二住院部氧气预留端口处管道直径。
7. 至胃镜室的氧气和负压管道需通过地下停车场，不能走总坪路面。
8. 管道在经过2号楼地下停车场位置时应增加预留接口，以便后期为2号楼增加氧气和负压。
9. 胃镜室氧气和负压终端数量是7个，电疗室氧气和负压终端为6个。终端旁边电源插座至少需要2个。
10. 胃镜室氧气管道前端需要安装计量表。
11. 查看现场请佩戴相应安全防护，注意安全，安全责任自负。

四川省精神医学中心

2020年12月25日