**CT室防辐射装修工程采购项目**

**招标文件**

四川省精神医学中心

1. **投标须知**
2. 1招标概况：

四川省精神医学中心1号楼CT室需要防辐射装修，要求投标单位按照我中心CT室平面布局图及现场实际进行防辐射装修，装修后四周墙面、屋顶、地面射线防护4mmPb（即房屋需达到射线防护4mmPb）。除了防辐射的相应装修外，还需要对房间内部进行室内装修。

甲方：四川省精神医学中心

乙方：投标单位

CT室平面布局图如下：



欢迎有资质、有能力的供应商前来参与投标。

1.2 投标单位要求：

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

1.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.2.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.2.4 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3 质量要求：按合同约定。

1.4服务要求：投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

1.4.1符合本招标文件及招标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准。

1.5 招标文件获取方式：登陆四川省精神医学中心官网（http://www.scsjsyxzx.com/),进入四川省精神医学中心门户网站，免费下载招标文件。

1.6 招标文件获取时间：2021.3.29--4.2。

1.7 投标文件递交时间：2021.4.2 10:00截止。

1.8 投标文件递交方式：密封装订，现场递交。

1.9项目限价： 14万元 。报价不得超过限价，报价应包含完成本次工程一切含税费用。

1.10签订合同以甲方版本为准。

1.11本文件规定外，招标人在招标期间发出的其他补充函件或文件修改均是招标文件的重要组成，对投标人起到约束作用。

1. **投标要求**

2.1招标内容：详见第一部分投标须知；

2.2招标规格及数量：/

2.3投标要求：详见投标须知；

2.4技术要求：详见招标文件技术部分；

2.5供货要求：详见投标须知；

2.6其他约定：

2.6.1不论招标结果如何，投标人的投标文件不退回，且不对投标人作任何解释；

2.6.2投标产生的一切费用由投标人自行承担；

1. **投标文件的编制**

3.1投标文件的语言：招标人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字；

3.2投标文件的组成（部分文件要求及格式见附件）：

3.2.1 评标要素索引表

3.2.2 资格要求的响应

3.2.2 技术参数的响应

3.2.3 商务要求的响应

（投标文件每页资料必须逐页加盖公司鲜章）

3.4 投标文件正本一份，副本四份。

1. **招标、评选与中标通知书**

4.1.有下列情况之一都将被视为无效投标：

4.1.1投标文件未按照投标文件的要求编制。

4.1.2投标文件中的资料未加盖投标单位的公章。

4.1.3报价若高于限价报价作无效报价处理。

4.1.4**投标文件封面未按投标文件封面要求编制和封贴。**

4.2评标办法及标准：

4.2.1按照文件规定，只对确定为符合文件的资质要求且实质上响应文件要求的参选文件进行评价和比较。

4.2.2通过资格审查、技术部分和商务部分审查后，评审小组按照综合评分法确定成交人。**合格供应商不足三家，予以废标。**

1. **技术参数、商务要求**

**加▲号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“▲”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。**

**5.1技术参数**

**5.1.1详细清单**

整个项目包含但不限于以下项目内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **CT扫描间防护及装饰装修项目** | **详情描述** | **长mm** | **宽mm** | **高mm** | **数量** | **单位** |
| 1 | 墙面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 | 3200 | 75.58 | m2 |
| 2 | 顶面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 |  | 32.89 | m2 |
| 3 | 顶面钢架(防护施工层） | 扫描间内顶部搭建钢架（含15mm厚高强度板） | 7309 | 4500 |  | 32.89 | m2 |
| 4 | 地面射线防护4mmPb | 硫酸钡水泥防护涂抹3cm厚 | 7309 | 4500 |  | 32.89 | m2 |
| 5 | 防裂网 | 头道防裂钢网第2道防裂玻纤网 | 7309 | 4500 | 3200 | 75.58 | m2 |
| 6 | 4mm厚铅板不锈钢防护大门 | 4mmPb铅板防护大门 |  | 1800 | 2250 | 1 | 樘 |
| 7 | 电动门机系统 | 带遥控及防夹功能 |  | | | 1 | 套 |
| 8 | 防护大门不锈钢门套 | 防护大门包不锈钢门套 |  | | | 1 | 项 |
| 9 | 4mm厚铅板不锈钢防护小门 | 4mmPb铅板防护小门 |  | 850 | 2000 | 1 | 樘 |
| 10 | 防护小门不锈钢门套 | 防护小门包不锈钢门套 |  | | | 1 | 项 |
| 11 | 高铅防护玻璃4mmPb | 4mmPb高铅玻璃 | 1200 | 800 | 20 | 1 | 套 |
| 12 | 防护玻璃不锈钢窗套 | 防护玻璃包不锈钢窗套 |  | | | 1 | 项 |
| 13 | 顶部铝扣板吊顶 | 66\*600\*0.8mm厚铝扣板及高强度铝制龙骨施工 | 7309 | 4500 | 2800 | 32.89 | m2 |
| 14 | 墙面环保竹纤维石塑板 | 墙面环保竹纤维石塑板 | 7309 | 4500 | 3000 | 70.85 | m2 |
| 15 | 地面自流平 | 地面自流平 | 7309 | 4500 |  | 32.89 | m2 |
| 16 | 医用全通透PVC塑胶地板 | 优质耐磨型卷材PVC塑胶地板 | 7309 | 4500 |  | 32.89 | m2 |
| 17 | 地面木制踢脚线装饰条 | 地面木制踢脚线装饰条 |  | | | 1 | 项 |
| 18 | 交流照明 | 高亮度LED平板灯 |  | | | 6 | 套 |
| 19 | 墙面开关 | 开关面板 | 3P | | | 6 | 套 |
| 20 | 墙面电源及网络插座 | 插座面板 | 5孔 | | | 18 | 套 |
| 21 | 电源线材及辅材 | 国标电源线及辅材 |  | | | 1 | 项 |
| 22 | LED静态天花装饰美化 | 顶部LED蓝天白云天花装饰美化 | 1800 | 1800 |  | 1 | 套 |
| 23 | 门机联锁及警示牌 | 门机联锁系统及警示牌 |  | | | 1 | 套 |
| 24 | 急停开关 | 紧急急停开关 |  | | | 2 | 套 |
| 25 | 扫描间排风系统 | 扫描间排风及管道系统 | 紧急排风系统 | | | 1 | 套 |
| 26 | CT设备线缆不锈钢明线盒 | CT设备线缆不锈钢走线盒 |  | | | 1 | 项 |
| 27 | 扫描间沟槽及洞口铅板封堵 | 4mm厚铅板封堵沟槽及洞口 | 2mm铅板2层封堵遮缝 | | | 1 | 项 |
| 28 | CT设备专用配电柜 | CT设备专用配电柜 | 按联影图纸订制 | | | 1 | 台 |
| 29 | 材料运费及建渣清运 | 材料运费及建渣清运 |  | | | 1 | 项 |

**5.1.2特别要求**

**①本项目要求中标单位组织环评公司完成预控评检测及协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》等相关工作，预控评检测费及协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》等费用由我中心单独支付（不包含到报价中）。**

**②项目要求实地勘察，要求投标单位在完成整这个项目5.1.1详细清单施工内容后，如工程确实需要增加一部分不在清单内的施工内容，该部分增加费用已包含在投标总价内（即投标单位报价包含了完成该项目的一切费用。）。**

**5.2 商务要求**

**▲5.2.1.工期要求：**20个日历日内完成施工，中标后以甲方通知入场施工日期起计算。

**5.2.2.付款方式：**合同签订生效后，甲方收到乙方等额发票后5个工作日内支付合同金额的30%工程款；工程施工完成，**通过政府相关职能部门或授权机构的预控评检测和协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》，同时验收合格后**，甲方收到乙方等额发票后5个工作日内支付合同金额的70%工程款。

**5.2.3.履约保障金：**要求中标人在合同签订前缴纳合同金额10%作为履约保证金。

**5.2.4.服务地点：**采购人指定地点。

**5.2.5.施工方案：**投标单位需根据实地勘察情况提供项目施工方案。

**▲5.2.6.验收标准：通过政府相关职能部门或授权机构的预控评检测和协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》，**同时按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

**5.2.7.安全责任：**中标单位需在中标后承诺在日常工作产生的安全责任问题由中标单位自行负责**（单独提供承诺函，格式自拟）。**

**5.2.8.质量保证金：**该项目将收取中标人合同金额3%作为质量保证金。

**5.2.9.质保期：**该项目要求质保期至少两年。

1. **评分标准表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **权重** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价  （共同评分因素） | 30% | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其余投标报价得分=（基准价／投标报价）×100。 | 以供应商报价文件为准。 |
| 2 | 技术参数响应  （技术评分因素） | 16% | 完全符合招标文件第五部分“技术参数”的得16分，有一项不满足“技术参数”的扣2分，扣完为止。 | 以供应商提供的响应文件为准。 |
| 3 | 增加项（技术评分因素） | 10% | 对于完全满足技术参数响应外，每增加一项技术参数的加1分，最多可得10分。未增加和第2项技术参数未完全响应的不得分。 | 以供应商提供的响应文件为准。 |
| 3 | 施工方案  （技术评分因素） | 38% | 供应商结合本项目及采购人实际需要，提供施工方案，对提供施工方案的详细完整程度、合理性、全面性、可操作性等进行综合评审：  （1）根据提供的施工方案内容是否详细完整、方案细致、可操作性程度，打分1-38分。  （2）未提供不得分。。 | 以供应商提供的施工方案为准。 |
| 4 | 履约能力  （共同评分因素） | 6% | 提供自2017年01月01日至今，每提供1个类似项目履约经验的得1分，最多得6分。 | 提供的成交（中标）通知复印件或合同复印件，并加盖供应商公章。 |

1. 联系方式

5.1采购联系人：陈老师028-81020254

5.2采购联系人：夏老师028-81020313

5.3纪检联系人：孙老师028-81020036

附件1

**报价单**

我单位作为参选人,对此次招标活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在招标活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消招标及中选资格等），我单位报价为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  | 按实际情况可调整表格 |
| 2 | ....... |  |  |  |  |
| 最终报价金额**合计（含税）**： 元  （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） | | | | | |

报价单格式可根据实际自行调整

附件2

法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加 投标的相关活动，该受委托人在投标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人： （盖章）

委托代理人： （签名）

法定代表人： （签名）

年 月 日

附件3

**承诺函**

四川省精神医学中心：

我单位作为本次采购项目的参选人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供客观证明材料）；  
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）招标文件中规定的商务要求。（提供客观证明材料）

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在招标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加招标以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予招标人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、此次向四川省精神医学中心报价的服务/货物项目为参选人提供同类服务/相同规格型号货物的四川省内最低报价。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

参选人名称：（单位公章）

法定代表（负责人）或授权代表人（签字或加盖个人名章）：

日期：

附件4

**项目施工方案**

（参选人详细阐述项目施工方案:）

**说明：包含但不限于项目施工方案、服务承诺、预控评检测方案、安全施工方案等**

参选人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

参选日期:

附件5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **评标要素索引表** | | |
| **序号** | **审查** | **评审要素** | **投标文件页码范围** |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 | 公司营业执照 |  |
| 5 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函 |  |
| 6 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料承诺函 |  |
| 7 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函 |  |
| 8 | 技术 | 技术响应文件 |  |
| 9 | 商务 | 商务响应文件 |  |

附件6：技术参数响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **技术参数响应文件（格式要求）** | | | |
| **/** | **技术参数** | **投标参数** | **是否响应** |
| / | XX |  |  |
| … | … | … |

备注：如以上标注为响应，但提供相关客观证明材料显示该参数并未响应，则视为虚假响应，不再纳入合作对象范围。  
**表格可根据实际情况进行调整。**

**请参考5.1**

附件7：商务响应文件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 采购文件要求 | 响应的应答情况 |
| 1 | 履约保证金 | 履约保证金为合同金额的10% |  |
| 2 | **▲**工程工期 | 20个日历日内完成施工，中标后以甲方通知入场施工日期起计算。 |  |
| 3 | 结算方式 | 合同签订生效后，甲方收到乙方等额发票后5个工作日内支付合同金额的30%工程款；工程施工完成，通过政府相关职能部门或授权机构的预控评检测和协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》，同时验收合格后，甲方收到乙方等额发票后5个工作日内支付合同金额的70%工程款。 |  |
| 4 | **▲**验收标准 | 通过政府相关职能部门或授权机构的预控评检测和协助我单位办理好《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》，同时按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 |  |
| 5 | 质保期 | 2年 |  |
| 6 | 质量保证金 | 质量保证金为合同金额3% |  |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点 |  |
| 8 | 安全责任 | 中标单位需在中标后承诺在日常工作产生的安全责任问题由中标单位自行负责（单独提供承诺函，格式自拟） |  |
| 9 | 售后 | 按照合同约定 |  |

**表格内的具体内容参考5.2**

**加▲号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“▲”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。**